Lisa 1

Pakkumuse esitamise ettepaneku juurde

**Tehniline kirjeldus**

Hankija: Pärnu Spordikeskus

Riigihange: Jäähooldusmasina ja käsifreesi rentimine

Hankija rendib kaheks kuuks ühe jäähooldusmasina ja ühe poordi äärse jää käsifreesi.

Kasutusotstarve: hooajaline avatud jääväljaku hooldus, sh jää hööveldamine/freesimine, jääpinna uuendamine ja parendamine, lume kogumine jms).

Jäähooldusmasinal peab olema valmisolek lisada: portefrees, kabiin.

Jäähooldusmasin ja poordi äärse jää käsifrees võivad olla kasutatud, aga vastama p. 1 ja 2. toodud nõuetele.

Jäähooldusmasin ja poordi äärse jää käsifrees peavad olema tehniliselt korras ja vastama kõigile Eesti Vabariigis kehtivatele tehnonõuetele.

1. **Nõuded jäähooldusmasinale**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Toote nimetus** | **toote kirjeldus** | **ühik** | **hulk** |
| *Jäähooldusmasin*  | Masin on mõeldud poortidega jääväljakul jää hoolduseks 5-7 korda päevas.Pakutava masina lähteandmed:* Masina töötatud tundide maht on maksimaalselt 5500 tundi või vähem;
* Masin ehitusaasta peab olema 2014 või uuem;
* Masina mõõdud (PxLxK): 3800-4200 x 1930-2330 x 2050-2450 mm;
* Masina mass: kuni 5200 kg;
* Masin töötab akude jõul elektrimootoriga, millel on vähemalt 80VAC mootor, akude jääkväärtus vähemikus 560Ah kuni 875Ah;
* Masina lumemahuti on vähemalt 3 m3;
* Masina veemahuti vähemalt 900l;
* Masina töölaius vähemalt 2,2m, jäätegemise tera laius 2m
* Masinal on: jääpesu, rehvipesu, servo pidurid, 4-ratta vedu (4x4), naelrehvid, elektrooniline roolisüsteem, külghari,

Hangitava jäähooldusmasina analoogid on: Masin WM 2301, WM Mammoth, ENGO 200 SX. Pakkuja aktsepteerib näidatud analooge või samaväärset jäähooldusmasinat. | *tk* | *1* |

1. **Nõuded poordi äärse jää käsifreesile**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Poordi äärse jää käsifrees (analoog ICE RINK EDGER)* | Reguleeritav kõrgus ja kalle. Rattad transportimiseks sulatamata pindadel liikumiseks. Masin ehitusaasta peab olema 2014 või uuem.Pakutava masina tehnilised lähteandmed:Mõõdud: maksimaalselt 1400 mm x 470 mm x 1200 mmTera laius: maksimaalselt 360 mmAku: vähemalt 24V / 90AhMootor: 1 alalisvoolumootorVeosüsteem: elektrilineKaal: kuni 140 kgPakkuda analoogne käsifrees <https://www.engo.it/en/ice-resurfacing-machines/icedingo/> või sellega samaväärne. | *tk* | *1* |

1. **Nõuded tarnele**
	1. Üleantav Rendiese peab olema komplekteeritud ja kasutusvalmis. Kogu komplektile tehtud töövõime kontroll.
	2. Üleandmise koht on Pärnu linn, aadress täpsustatakse poolte kokkuleppega.
	3. Enne üleandmist tuleb Rendilevõtja esindajatele teha ühekordne kasutuskoolitus.
	4. Rendilevõtjale esitada eestikeelne kasutusjuhend.
2. **Nõuded garantiile, hooldusele**
	1. Garantii: kogu hankelepingu perioodil.
	2. Pakkuja peab garantiiajal tagama:
		1. pretensioonile reageerimine ja lahenduse väljapakkumine 3 tunni jooksul;
		2. kogu soetatava tehnika hooldus- ja remonditöö toimumine Eestis, st. vajalike hooldustarvikute ja varuosade olemasolu;
		3. litsentseeritud ja vastava koolitusega hooldustehnikud ja/ või partnerettevõtted.
	3. Garantiiperioodil teostada kõik hooldusvälba kohased korralised hooldused.
	4. Rendileuandja peab tagama Rendilevõtjale hooldustoe Rendieseme kasutamiseks (operatiivne nõustamine ettetulevate probleemide korral telefonitsi ja e-kirjaga, vajadusel Rendilevõtja juurde kohalesõit).
	5. Kui Rendieseme hooldus- ja remonditööde kestus tehnilise on rikke algusajast pikem kui 6 tundi, siis peab olema Rendilevõtjale tagatud tasuta vastav Rendieseme kuni hooldus- ja remonditööde lõpuni.
3. **Rendileandja kohustus**
4. Rendileandja hangib rendiesemele rendiperioodil vabatahtliku kindlustuse. Kindlustuse kohustuslikud miinimumtingimused on esitatud hankelepingu tingimuste p-s 7 (alusdokumentide lisa 2).
5. **Täiendav informatsioon.**

Rendilevõtja annab rendieseme hooldusvälba kohaselt hooldustele ja tasub igakordselt eraldi hoolduse kulud.