**TEHNILINE KIRJELDUS**

Hanke nimetus: **Uiskude ostmine**

Hankija: **Pärnu Spordikeskus**

1. Üldnõuded
   1. Pakutavad jääuisud on mõeldud rentimiseks, seega peavad need olema vastupidavad, enamikule kasutajatele mugavad kasutada ja rendileandjale lihtsad hooldada (kuivatamine, teritamine jne).
   2. Pakutavate jääuisukude suuruste vahemik peab olema Euroopa süsteemi (EU) suurusskaalal. Kui jääuisud ei ole EU suurustes, siis tuleb pakkujal esitada suuruste vastavustabel. Vastava jääuisu suurus peab olema kantud selgelt ja loetavalt iga jääuisu kannale (vee- ja ilmastikukindel kleebis, fondi suures vähemalt 28).
   3. Jalanõudele peab kehtima garantii vähemalt 24 (kakskümmend neli) kalendrikuud, mis hakkab kehtima alates jalanõude üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest poolte poolt.
   4. Pakutavad jääuisud peavad olema uued.
2. Pakkumuses toodud tooted tuleb Hankijale üle anda hiljemalt 28. oktoober 2021.
3. Pakkuja korraldab omal kulul jääuiskude transpordi Pärnu Rannastaadionile, Ranna pst 2, Pärnu.
4. **Tehniline kirjeldus.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Toote nimetus** | **Toote kirjeldus** | **ühik** | **hulk** |
| *Plastikust jää-iluuisud* | *Plastik (polüuretaan)-korpusega, 1-e kuni 3-e metallist pingutusklambriga, hammastega uisutera ees otsal, eemaldatav ja soojusisolatsiooniga anatoomiline vooder. Värvus sinine, must või tumepunane.*  *Numeratsioon (Euroopa süsteemis) ja kogused:*   |  |  | | --- | --- | | Suurus | Kogus | | 43 | 3 | | 42 | 3 | | 41 | 3 | | 40 | 6 | | 39 | 10 | | 38 | 12 | | 37 | 12 | | 36 | 7 | | 35 | 7 | | 34 | 6 | | 33 | 10 | | 32 | 12 | | 31 | 12 | | 30 | 8 | | 29 | 7 | | 28 | 4 | | 27 | 3 | | 26 | 2 | | 25 | 2 |   *Toode* [*https://rentaliceskates.roces.com/*](https://rentaliceskates.roces.com/) *või samaväärne.* | *Tk* | *129* |
| *Nahast, tekstiilist jää-iluuisud* | *(Kunst)nahas või vastupidavast tekstiilist, paeltega, hammastega uisutera ees otsal.*  *Numeratsioon (Euroopa süsteemis) ja kogused:*   |  |  | | --- | --- | | Suurus | Kogus | | 45 | 1 | | 44 | 1 | | 43 | 2 | | 42 | 3 | | 41 | 4 | | 40 | 4 | | 39 | 5 | | 38 | 6 | | 37 | 6 | | 36 | 3 | | 35 | 3 | | 34 | 3 | | 33 | 3 | | 32 | 2 | | 31 | 1 | | 30 | 1 | | Kokku: | 48 |   *Toode* [*https://www.roces.com/en/skates/ice-skates/rfg-1-white.html*](https://www.roces.com/en/skates/ice-skates/rfg-1-white.html) *või samaväärne.* | *Tk* | *48* |
| *Jäähokiuisud* | *Plastik (polüuretaan)-korpusega, vähemalt 2-e metallist pingutusklambriga, ilma hammasteta uisutera ees otsal, eemaldatav ja soojusisolatsiooniga anatoomiline vooder. Värvus sinine või must.*  *Numeratsioon (Euroopa süsteemis) ja kogused:*   |  |  | | --- | --- | | Suurus | Kogus | | 47 | 5 | | 46 | 5 | | 45 | 8 | | 44 | 12 | | 43 | 11 | | 42 | 10 | | 41 | 9 | | 40 | 9 | | 39 | 8 | | 38 | 8 | | 37 | 8 | | 36 | 8 | | 35 | 6 | | 34 | 5 | | 33 | 6 | | 32 | 4 | | 31 | 3 | | 30 | 2 |   *Toode* [*https://www.roxaskates.it/rental-ice-skates/roxa-1151/*](https://www.roxaskates.it/rental-ice-skates/roxa-1151/) *või samaväärne.* | *Tk* | *127* |